投标报价单

项目名称：蓬溪县2024-2025年高标准农田建设项目（2024年第一批）吉祥片区水泥、模板等材料采购工程。

询价单位：四川富鹏源建设工程有限公司 联 系 人：何先生

电 话：0825-3152526

地 址：四川省蓬溪县县人民医院旁方舱医院2栋

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物品名称** | **规格型号、参数** | **暂估数量** | **单位** | **不含税单项****控制价（元）** | **不含税单项****单价报价（元）** | **不含税单项合计（元）** | **备注** |
| 1 | 水泥 | 32.5袋装 | 935.33  | 吨 | 420.00  |  |  |  |
| 2 | 白水泥 | 满足设计要求 | 175.31  | kg | 0.60  |  |  |  |
| 3 | 滑石粉 | 满足设计要求 | 2548.46  | kg | 1.20  |  |  |  |
| 4 | 石灰膏 | 满足设计要求 | 0.00  | m³ | 248.00  |  |  |  |
| 5 | 腻子 | 满足设计要求 | 871.68  | kg | 1.50  |  |  |  |
| 6 | 乳胶漆 | 满足设计要求 | 149.09  | kg | 13.00  |  |  |  |
| 7 | 真石漆 | 满足设计要求 | 628.43  | kg | 12.00  |  |  |  |
| 8 | 水性封闭底漆 | 满足设计要求 | 53.32  | kg | 9.10  |  |  |  |
| 9 | 罩面漆 | 满足设计要求 | 53.32  | kg | 8.60  |  |  |  |
| 10 | 黄白反光膜 | 满足设计要求 | 0.00  | ㎡ | 28.70  |  |  |  |
| 11 | 通体板岩仿古砖 | 满足设计要求 | 323.54  | ㎡ | 55.50  |  |  |  |
| 12 | 外墙面砖 | 满足设计要求 | 0.00  | ㎡ | 49.00  |  |  |  |
| 13 | 瓷砖 | 满足设计要求 | 16.42  | ㎡ | 38.00  |  |  |  |
| 14 | 琉璃瓦 | 满足设计要求 | 3.47  | ㎡ | 18.00  |  |  |  |
| 15 | 钢模板 | 满足设计要求 | 0.00  | ㎡ | 45.00  |  |  |  |
| 16 | 模板 | 12mm厚 | 46160.57  | ㎡ | 30.00  |  |  |  |
| 17 | 钢筋 | 满足设计要求 | 56.11  | 吨 | 3636.00  |  |  |  |
| 18 | 预埋件 | 满足设计要求 | 2.06  | 吨 | 4540.00  |  |  |  |
| 19 | 槽钢 | 满足设计要求 | 1.18  | 吨 | 4360.00  |  |  |  |
| 20 | 45厚挤塑聚苯板 | 满足设计要求 | 0.00  | ㎡ | 23.90  |  |  |  |
| 21 | 土工布 | 200g/㎡ | 0.00  | ㎡ | 2.40  |  |  |  |
| 22 | 土工膜 | 400g/㎡防水 | 200.51  | ㎡ | 1.75  |  |  |  |
| 23 | 聚乙烯丙纶高分子防水卷材 | 300g/㎡国标 | 3421.53  | ㎡ | 2.58  |  |  |  |
| 24 | APP防水卷材 | 4mm厚,满足设计要求 | 193.20  | ㎡ | 19.00  |  |  |  |
| 25 | SBS防水卷材 | 4mm厚,满足设计要求 | 0.00  | ㎡ | 25.00  |  |  |  |
| 26 | SBS卷材防水 | 满足设计要求 | 0.00  | ㎡ | 16.90  |  |  |  |
| 27 | 651型橡胶止水带 | 满足设计要求 | 0.00  | m | 15.50  |  |  |  |
| 28 | 不锈钢冲孔网 | 网孔长5mm、宽3mm | 0.00  | ㎡ | 90.00  |  |  |  |
| 29 | 木闸门板 | 满足设计要求 | 0.00  | 个 | 27.00  |  |  |  |
| 30 | 石油沥青  | 60# | 3603.09  | kg | 3.50  |  |  |  |
| 31 | 镀锌钢管φ89 | φ89\*4mm | 9.26  | 吨 | 5040.00  |  |  |  |
| 32 | 无缝钢管 | 满足设计要求 | 7.26  | 吨 | 4850.00  |  |  |  |
| 33 | 排水管 | Φ50PVC | 5583.56  | m | 5.50  |  |  |  |
| 34 | 排水管 | Φ100PVC | 0.00  | m | 17.50  |  |  |  |
| 35 | PE管 | DN110（1.6Mpa） | 84.37  | m | 58.50  |  |  |  |
| 36 | PE管 | DN315（1.0MPa） | 143.72  | m | 220.00  |  |  |  |
| 37 | 钢筋混凝土承插管 | φ300 | 0.00  | m | 78.00  |  |  |  |
| 38 | 钢筋混凝土承插管 | φ400 | 168.00  | m | 104.00  |  |  |  |
| 39 | 钢筋砼承插管（国标Ⅱ级） | φ600 | 100.00  | m | 170.00  |  |  |  |
| 40 | 钢筋砼承插管（国标Ⅱ级） | φ800 | 198.00  | m | 290.00  |  |  |  |
| 41 | 钢筋砼承插管（国标Ⅱ级） | φ1000 | 104.00  | m | 488.00  |  |  |  |
| 42 | 钢筋砼承插管（国标Ⅱ级） | φ1200 | 0.00  | m | 750.00  |  |  |  |
| 43 | 波形护栏 | 满足设计要求 | 740.44  | m | 243.00  |  |  |  |
| 44 | 警示桩 | 满足设计要求 | 392.32  | m | 18.00  |  |  |  |
| 45 | 标准化提灌站logo | 满足设计要求 | 8.00  | 个 | 100.00  |  |  |  |
| 46 | 站名站牌、制度牌、操作规程 | 满足设计要求 | 40.00  | 套 | 45.50  |  |  |  |
| 47 | 标识标牌 | 满足设计要求 | 316.00  | 块 | 145.00  |  |  |  |
| 48 | 标志牌 | 满足设计要求 | 24.00  | 个 | 143.00  |  |  |  |
| 49 | 安全警示牌 | 满足设计要求 | 16.00  | 个 | 145.00  |  |  |  |
| 50 | 花窗 | 满足设计要求 | 16.00  | 扇 | 87.00  |  |  |  |
| 51 | 防盗门 | 满足设计要求（色号:016407.5YR3.5/1.8 ) | 15.12  | ㎡ | 515.00  |  |  |  |
| 52 | 不锈钢防护门 | 满足设计要求 | 33.00  | 扇 | 2800.00  |  |  |  |
| 53 | 雨水斗 | 满足设计要求 | 0.00  | 个 | 49.00  |  |  |  |
| 54 | 给水栓配件 | 满足设计要求 | 0.00  | 套 | 8.60  |  |  |  |
| 55 | DN100闸阀Z41T-10（含法兰盘等配件） | 满足设计要求 | 5.00  | 套 | 370.00  |  |  |  |
| 56 | 高分子井盖（单层） | 满足设计要求 | 147.00  | 套 | 250.00  |  |  |  |
| 57 | 量水标尺 | 满足设计要求 | 133.00  | 个 | 110.00  |  |  |  |
| 不含税总价合计： 元（大写： ） |
| 增值税税率： % |
| 含税总价合计： 元（大写： ） |
| 1. 供货预制砼块强度、尺寸等必须满足国家、地区或行业等标准要求。

2、以上报价投标人应综合考虑供货期间涨价风险，供货过程中不调差。 |

**备注：**

（1）**以上报价均为人民币报价，包含材料装卸、运输等货物到场地的所有费用；**

（2）**供应商需提供与报价发票税率一致的增值税专用发票；**

（3）**以上数量为暂估数量，最终以实际供货数量为准；**

（4）**报价表中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准，当供应商报价出现算术性错误时以单价为准进行修正；**

 报价供应商： （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

报价日期 ：

报价人联系方式：